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一、有关说明
（一）本标准“注册建造师或其他注册人员”是指取得相应的注册证书并在申请资质企业注册的人员；“持有岗位证书的施工现场管理人员”是指持有国务院有关行业部门认可单位颁发的岗位（培训）证书的施工现场管理人员，或按照相关行业标准规定，通过有关部门或行业协会职业能力评价，取得职业能力评价合格证书的人员；“经考核或培训合格的技术工人”是指经国务院有关行业部门、地方有关部门以及行业协会考核或培训合格的技术工人。

（二）本标准“企业主要人员”年龄限60周岁以下。
（三）本标准要求的职称是指工程序列职称。
（四）施工总承包资质标准中的“技术工人”包括企业直接聘用的技术工人和企业全资或控股的劳务企业的技术工人。
（五）本标准要求的工程业绩是指申请资质企业依法承揽并独立完成的工程业绩。
（六）本标准“配套工程”含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和相应建筑物、构筑物等全部配套工程。

（七）本标准的“以上”、“以下”、“不少于”、“超过”、“不超过”均包含本数。

二 、标    准
（一）专业承包序列资质标准
1 地基基础工程专业承包资质标准
地基基础工程专业承包资质分为一级、二级、三级。
1.1  一级资质标准

1.1.1 企业资产

净资产2000万元以上。
1.1.2 企业主要人员

（1）一级注册建造师不少于6人。

（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格；结构、岩土、机械、测量等专业中级以上职称人员不少于15人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的桩机操作工、 电工、焊工等技术工人不少于30人。
1.1.3 企业工程业绩
近5年承担过下列4类中的2类工程的施工，工程质量合格。

（1）25层以上民用建筑工程或高度100米以上构筑物的地基基础工程；

（2）刚性桩复合地基处理深度超过18米或深度超过8米的其它地基处理工程；

（3）单桩承受设计荷载3000千牛以上的桩基础工程；

（4）开挖深度超过12米的基坑围护工程。
1.2  二级资质标准

1.2.1 企业资产
净资产1000万元以上。
1.2.2 企业主要人员
（1）注册建造师不少于6人。
（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格；结构、岩土、机械等专业中级以上职称人员不少于10人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于20人。
1.2.3 企业工程业绩

近5年承担过下列4类中的2类工程的施工，工程质量合格。

（1）12层以上民用建筑工程或高度50米以上的构筑物的地基基础工程；

（2）刚性桩复合地基处理深度超过12米或深度超过6米的其它地基处理工程；

（3）单桩承受设计荷载2000千牛以上的桩基础工程；

（4）开挖深度超过9米的基坑围护工程。
1.3  三级资质标准
1.3.1 企业资产

净资产400万元以上。

1.3.2 企业主要人员

（1）注册建造师不少于3人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师或注册岩土工程师执业资格；结构、岩土、机械等专业中级以上职称人员不少于8人，且专业齐全。
（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于15人。

（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。
1.4  承包工程范围

1.4.1 一级资质
可承担各类地基基础工程的施工。

1.4.2 二级资质
可承担下列工程的施工：

（1）高度100米以下工业、民用建筑工程和高度120米以下构筑物的地基基础工程；

（2）深度不超过24米的刚性桩复合地基处理和深度不超过10米的其它地基处理工程；

（3）单桩承受设计荷载5000千牛以下的桩基础工程；

（4）开挖深度不超过15米的基坑围护工程。

1.4.3 三级资质

可承担下列工程的施工：

（1）高度50米以下工业、民用建筑工程和高度70米以下构筑物的地基基础工程；

（2）深度不超过18米的刚性桩复合地基处理或深度不超过8米的其它地基处理工程；

（3）单桩承受设计荷载3000千牛以下的桩基础工程；

（4）开挖深度不超过12米的基坑围护工程。

2 桥梁工程专业承包资质标准
桥梁工程专业承包资质分为一级、二级、三级。
2.1  一级资质标准
2.1.1 企业资产
净资产6000万元以上。
2.1.2 企业主要人员
（1）市政公用工程、公路工程、铁路工程专业一级注册建造师合计不少于10人。
（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有桥梁工程或结构专业高级职称；桥梁工程、结构等专业中级以上职称人员不少于20人，且专业齐全。
（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。
（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工等中级工以上技术工人不少于50人。
2.1.3 企业工程业绩
近5年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。
（1）累计修建单座桥长≥500米或单跨≥100米或桥墩高≥60米的桥梁4座；

（2）累计完成桥梁工程合同额3亿元以上。
2.1.4 技术装备
具有下列机械设备：
（1）120立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台；
（2）200吨以上架桥机1台。
2.2  二级资质标准

2.2.1 企业资产
净资产3000万元以上。
2.2.2 企业主要人员

（1）市政公用工程、公路工程、铁路工程专业注册建造师合计不少于8人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有桥梁工程或结构专业高级职称或市政公用工程（或公路工程或铁路工程）专业一级注册建造师执业资格；桥梁工程、结构等专业中级以上职称人员不少于15人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工等中级工以上技术工人不少于30人。
2.2.3 企业工程业绩

近5年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建单座桥长≥100米或单跨≥40米的桥梁3座；

（2）累计完成桥梁工程合同额1.5亿元以上。

2.2.4 技术装备

具有下列机械设备：

（1）60立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台；

（2）100吨以上架桥机1台。
2.3  三级资质标准
2.3.1 企业资产

净资产800万元以上。

2.3.2 企业主要人员
（1）市政公用工程、公路工程、铁路工程专业注册建造师合计不少于3人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有桥梁工程或结构专业中级以上职称或市政公用工程（或公路工程或铁路工程）专业注册建造师执业资格；桥梁工程、结构等专业中级以上职称人员不少于8人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工等中级工以上技术工人不少于20人。

（5）技术负责人(或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。

2.3.3 技术装备

具有下列机械设备：

（1）40立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台；

（2）50吨以上架桥机1台。

2.4  承包工程范围

2.4.1 一级资质
可承担各类桥梁工程的施工。

2.4.2 二级资质

可承担单跨150米以下、单座桥梁总长1000米以下桥梁工程的施工。

2.4.3 三级资质

可承担单跨50米以下、单座桥梁总长120米以下桥梁工程的施工。
3 隧道工程专业承包资质标准
隧道工程专业承包资质分为一级、二级、三级。
3.1  一级资质标准
3.1.1 企业资产
净资产6000万元以上。
3.1.2 企业主要人员

（1）公路工程、铁路工程、市政公用工程、水利水电工程、矿业工程专业一级注册建造师合计不少于8人。
（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有隧道（或地下工程或结构）专业高级职称；隧道（或地下工程）、结构等专业中级以上职称人员不少于15人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于40人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工、爆破工等中级工以上技术工人不少于 50人。

3.1.3 企业工程业绩
近5年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）单洞长≥500 米的隧道4座；

（2）累计完成隧道长度10公里以上。
3.1.4 技术装备

具有隧道掘进设备2台。
3.2  二级资质标准

3.2.1 企业资产
净资产2000万元以上。
3.2.2 企业主要人员
（1）公路工程、铁路工程、市政公用工程、水利水电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于8人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有隧道（或地下工程或结构）专业高级职称或公路工程（或铁路工程或市政公用工程或水利水电工程或矿业工程）专业一级注册建造师执业资格；隧道（或地下工程）、结构等专业中级以上职称人员不少于10人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少25人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工、爆破工等中级工以上技术工人不少于30人。
3.2.3 企业工程业绩
近5年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）单洞长≥200米的隧道3座。

（2）累计完成隧道长度 5 公里以上。

3.2.4 技术装备
具有隧道掘进设备1台。
3.3  三级资质标准
3.3.1 企业资产

净资产800万元以上。

3.3.2 企业主要人员
（1）公路工程、铁路工程、市政公用工程、水利水电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于3人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有隧道（或地下工程或结构）专业中级职称或公路工程（或铁路工程或市政公用工程或水利水电工程或矿业工程）专业注册建造师执业资格；隧道（或地下工程）、结构等专业中级以上职称人员不少于5人，且专业齐全。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、质量员、安全员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的钢筋工、测量工、混凝土工、模板工、爆破工等中级工以上技术工人不少于15人。

（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别的工程业绩不少于2项。

3.3.3 技术装备

具有隧道掘进设备1台。
3.4  承包工程范围
3.4.1 一级资质

可承担各类隧道工程的施工。
3.4.2 二级资质

可承担断面60平方米以下且单洞长度1000米以下的隧道工程施工。
3.4.3 三级资质
可承担断面40平方米以下且单洞长度500米以下的隧道工程施工。

4 公路路面工程专业承包资质标准
公路路面工程专业承包资质分为一级、二级、三级。
4.1  一级资质标准
4.1.1 企业资产
净资产7200万元以上。
4.1.2 企业主要人员
（1）公路工程专业一级注册建造师不少于10人。
（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于40人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上的技术工人不少于20人。

4.1.3 企业工程业绩
近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建二级以上公路路面（不少于2层且厚度10厘米以上沥青混凝土路面，或22厘米以上水泥混凝土路面）300万平方米以上；

（2）累计完成二级以上公路路面工程合同额3亿元以上。
4.1.4 技术装备
具有下列机械设备：
（1）160吨/小时以上沥青混凝土拌和设备2台，120立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备2台，300吨/小时以上稳定土拌和设备2台；

（2）摊铺宽度12米以上沥青混凝土摊铺设备5台；

（3）120千瓦以上平地机5台；

（4）各型压路机12台；

（5）100千瓦以上推土机5台。
4.2  二级资质标准

4.2.1 企业资产

净资产2500万元以上。

4.2.2 企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于8人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于15人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于15人。
4.2.3 企业工程业绩

近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。
（1）累计修建四级以上公路路面（厚度5厘米以上沥青混凝土路面或20厘米以上水泥混凝土路面）300万平方米以上。
（2）累计完成四级以上公路路面工程合同额1亿元以上。
4.2.4 技术装备

具有下列机械设备：
（1）120吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，60立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备2台，300吨/小时以上稳定土拌和设备1台；
（2）摊铺宽度8米以上沥青混凝土摊铺设备2台；
（3）120千瓦以上平地机3台；
（4）各型压路机8台；
（5）100千瓦以上推土机3台。
4.3  三级资质标准
4.3.1 企业资产

净资产800万元以上。
4.3.2 企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于5人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于10人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于10人。

（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。

4.3.3 技术装备

具有下列机械设备：

（1）100 吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，50立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台；

（2）摊铺宽度4.5米以上沥青混凝土摊铺设备1台；

（3）120千瓦以上平地机1台；

（4）各型压路机3台。
4.4  承包工程范围

4.4.1 一级资质

可承担各级公路路面工程的施工。

4.4.2 二级资质
可承担一级以下公路路面工程的施工。

4.4.3 三级资质

可承担二级以下公路路面工程的施工。

5 公路路基工程专业承包资质标准
公路路基工程专业承包资质分为一级、二级、三级。

5.1  一级资质标准
5.1.1 企业资产
净资产5000万元以上。

5.1.2 企业主要人员

（1）公路工程专业一级注册建造师不少于10人。

（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于40人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（3）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。

5.1.3 企业工程业绩

近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建一级以上公路路基100公里以上；

（2）累计完成二级以上公路路基工程合同额3亿元以上。

5.1.4 技术装备

具有下列机械设备：

（1）1立方米以上挖掘机5台；

（2）120千瓦以上平地机4台；

（3）各型压路机15台，其中大型土方振动压实设备5台；

（4）100千瓦以上推土机5台；

（5）9立方米空压机3台；

（6）2立方米以上装载机5台；

（7）25立方米以上水泥混凝土拌和设备2台。
5.2  二级资质标准

5.2.1 企业资产

净资产2400万元以上。

5.2.2 企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于8人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于15人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于15人。

5.2.3 企业工程业绩

近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建二级以上公路路基100公里以上；

（2）累计完成三级以上公路路基工程合同额1亿元以上。
5.2.4 技术装备
具有下列机械设备：

（1）1立方米以上挖掘机3台；

（2）120千瓦以上平地机2台；

（3）各型压路机8台，其中大型土方振动压实设备3台；

（4）100千瓦以上推土机3台；

（5）9立方米空压机2台；

（6）2立方米以上装载机3台；

（7）25立方米以上水泥混凝土拌和设备2台。
5.3  三级资质标准

5.3.1 企业资产
净资产600万元以上。

5.3.2 企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于5人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于10人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于10人。

（5）技术负责人（或注册建造师 ）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。

5.3.3 技术装备
具有下列机械设备：

（1）水泥混凝土拌和设备1台；

（2）1立方米以上挖掘机2台；

（3）120千瓦以上平地机1台；

（4）100千瓦以上推土机2台；

（5）各型压路机4台，其中大型土方振动压实设备1台；

（6）2立方米以上装载机5台。

5.4  承包工程范围

5.4.1 一级资质
可承担各级公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

5.4.2 二级资质
可承担一级标准以下公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。
5.4.3 三级资质

可承担二级标准以下公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

6 公路交通工程专业承包资质标准
公路交通工程专业承包资质分为公路安全设施和公路机电工程2个分项，每个分项分为一级、二级。

6.1  一级资质标准（公路安全设施分项）
6.1.1 企业资产

净资产1000万元以上。

6.1.2 企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于8人。

（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业和机械、工业自动化等专业中级以上职称人员不少于20人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。
6.1.3 企业工程业绩

近5年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）完成3条以上一级公路安全设施（含标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等3项以上）的施工，累计施工里程300km以上(其中标线、护栏、隔离栅施工里程均不少于60公里)。

（2）累计完成公路安全设施工程合同额5000万元以上。
6.1.4 技术装备
具有下列机械设备：

（1）升降机或吊车2台；

（2）热溶或常温划线机8台；

（3）放线设备2台；

（4）底漆高压喷涂机2台；

（5）涂层测厚仪2台；

（6）打桩机10台；

（7）交通标志逆反射系数测量仪2台；

（8）逆反射标线测量仪2台；

（9）经纬仪2台；

（10）水准仪2台。
6.2  二级资质标准（公路安全设施分项）

6.2.1 企业资产

净资产600万元以上。
6.2.2 企业主要人员
（1）公路工程专业注册建造师不少于5人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业和机械、工业自动化等专业中级以上职称人员不少于15人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于12人。
（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于2项。
6.2.3 技术装备
具有下列机械设备：

（1）升降机或吊车1台；

（2）热溶或常温划线机4台；

（3）放线设备1台；

（4）底漆高压喷涂机1台；

（5）涂层测厚仪1台；

（6）打桩机5台；

（7）交通标志逆反射系数测量仪1台；

（8）逆反射标线测量仪1台；

（9）经纬仪1台；

（10）水准仪1台。

6.3  一级资质标准（公路机电工程分项）
6.3.1 企业资产

净资产 1500 万元以上。
6.3.2 企业主要人员

（1）公路工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于10人。

（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程（或机电工程）专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业和电子、通信、计算机等专业中级以上职称人员不少于40人。
（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。
6.3.3 企业工程业绩

近5年承担过下列3类中的1类工程的施工，工程质量合格。

（1）完成3条以上一级公路通信、监控、收费综合系统工程的施工，累计施工里程300公里以上。

（2）完成3条以上一级公路通信、监控、收费综合系统工程的施工，累计合同额2亿元以上。

（3）完成一级公路通信、监控、收费综合系统工程单个项目里程100公里以上的施工和2座以上大于1000米的独立公路隧道机电工程的施工。
6.3.4 技术装备

具有下列机械设备：

（1）RCL测试仪4台；

（2）线缆测试仪4套；

（3）视频测量仪、视频信号发生器4套；

（4）串行数据分析仪4套；

（5）通信测试分析系统4套；

（6）混合信号示波器2台；

（7）光纤熔接机2套；

（8）光功率计2套；

（9）光衰减器2套；
（10）数字万能表2套；

（11）CATV 测试验收仪2套；

（12）多用表校准仪1台。
6.4  二级资质标准（公路机电工程分项）

6.4.1 企业资产

净资产800万元以上。

6.4.2 企业主要人员

（1）公路工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程（或机电工程）专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业和电子、通信、计算机等专业中级以上职称人员不少于20人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上的技术工人不少于10人。

（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于2项。

6.4.3 技术装备

具有下列机械设备：

（1）RCL 测试仪2台；

（2）线缆测试仪2套；

（3）视频测量仪、视频信号发生器2套；

（4）串行数据分析仪2套；

（5）通信测试分析系统2套；

（6）混合信号示波器1台；

（7）光纤熔接机1套；

（8）光功率计1套；

（9）光衰减器1套；

(10）数字万能表1套；

(11）CATV 测试验收仪1套；

(12）多用表校准仪1台。

6.5  承包工程范围
6.5.1 一级资质（公路安全设施分项）

可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等公路安全设施工程的施工及安装。

6.5.2 二级资质（公路安全设施分项）

可承担一级以下公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等公路安全设施工程的施工及安装。

6.5.3 一级资质（公路机电工程分项）
可承担各级公路通信、监控、收费、干线传输系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供配电、照明、智能交通管理等机电系统及配套工程系统的施工及安装；公路桥梁及隧道工程健康监测、通风、通信管道等机电系统及配套设备的施工及安装。

6.5.4 二级资质（公路机电工程分项）

可承担一级以下公路通信、监控、收费、干线传输系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供配电、照明、智能交通管理等机电系统及配套工程系统的施工及安装。
7 特种工程专业承包资质标准
特种工程专业承包资质不分等级。
7.1  资质标准
7.1.1 企业资产
净资产240万元以上。
7.1.2 企业主要人员

（1）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；相应的专业技术人员齐全。

（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。

（3）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于5人。

（4）技术负责人主持完成过相应专业工程业绩2项。
7.2  承包工程范围

可承担相应特种专业工程的施工。

注：特种工程是指未单独设立的特殊专业工程，如：建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷等工程。

（二）施工劳务序列资质标准
施工劳务序列不分类别和等级。
8 施工劳务企业资质标准
8.1  资质标准
8.1.1 企业资产
（1）净资产200万元以上。
（2）具有固定的经营场所。
8.1.2 企业主要人员
（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。

（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。

（3）经考核或培训合格的技术工人不少于50人。
8.2  承包业务范围
可承担各类施工劳务作业。

